ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΝΣΗ Γ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ 4 - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αγαπητέ κ. Συκιώτη

Καλή και δημιουργική χρονιά!

Σχετικά με το αίτημά σας και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μας, σας στέλνω τα δεδομένα 5λεπτου υετού, όπως έχουν προκύψει μετά από ανάλυση των ταινιών βροχογράφου για το έτος 2010 για τις αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Οι σταθμοί είναι οι εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ (HELLINIKO /ATHENS) με κωδικό WMO 16 716

Station Coordinates (WGS84) Lat 37.8898 Long 23.7419 Altitude (m) 43.13

TATOI με κωδικό WMO 16 715

Station Coordinates (WGS84) Lat 38.1069 Long 23.7801 Altitude (m) 236.55

και

ΜΙΚΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (THESSALONIKI) με κωδικό WMO 16 622

Station Coordinates (WGS84) Lat 40.5274 Long 22.9715 Altitude (m) 1.68

Κάποιες διευκρινίσεις για τα δεδομένα:

Η δομή των αρχείων είναι ως εξής:

1η στήλη κωδ.σταθμ. 2η έτος, 3η μήνας, 4η ημέρα, 5η ώρα και 12 τιμές 5λεπτου (ανά ώρα ) .

Είναι τύπου txt. και ανοίγουν με εφαρμογή Notepad . Χρειάζεται προσοχή στην επεξεργασία, γιατί έχουν το ίδιο όνομα για όλους τους μήνες και πρέπει να μετονομαστούν.

Στο σταθμό Ελληνικού δεν έβρεξε τον Ιούλιο και Αύγουστο και στο Τατόι τον Απρίλιο και Αύγουστο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Καλή επιτυχία στην εργασία σας.

Με εκτίμηση,  
  
Άρτεμις Παπαπέτρου  
Τμημ/ρχης Τμ. Υδρολογίας  
  
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία  
Δνση Κλιματολογίας Εφαρμογών

Τμήμα Υδρολογίας  
  
Τηλ. 2109699035  
email: [artemis.papapetrou@hnms.gr](mailto:artemis.papapetrou@hnms.gr)